**GPK.271.1.2022**

Załącznik nr 1

Do SWZ na „Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu używanego autobusu”

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu używanego autobusu”**

1. **Dane ogólne**
   1. Stan: używany
   2. Rok produkcji: nie starszy niż 2013 r.
   3. Przebieg maks. 250 tys. km
2. **Charakterystyka silnika i przenoszenie napędu:**
3. Silnik z zapłonem samoczynnym, turbodoładowany,
4. Pojemność skokowa – min. 2900 cm3 do maks. 3500 cm3,
5. Moc – nie mniej niż 170 KM,
6. Paliwo: olej napędowy,
7. Napęd na tylną oś,
8. Norma spalania: minimum EU Euro 5 (lub równoważna).
9. **Charakterystyka nadwozia i podwozia:**
10. Wymiary: wysokość maks. 330 cm, szerokość maks. 250 cm, długość maks. 850 cm.
11. Nadwozie przeszklone: przyciemnione - opcjonalnie zasłony w oknach, przestrzeni pasażerskiej,
12. Drzwi tylne boczne
13. Elektryczne szyby kierowcy
14. Centralny zamek sterowany pilotem,
15. Drzwi przednie wejściowe dla pasażerów otwierane pneumatycznie lub elektrycznie,
16. Ilość miejsc siedzących z kierowcą – od 33 do 40,
17. Fotel kierowcy z pełną regulacją z podłokietnikiem,
18. Ścianka oddzielająca kierowcę od przedziału pasażerskiego,
19. Układ hamulcowy: hydrauliczny, wspomagany podciśnieniowo,
20. Koła tylne „bliźniacze”- podwójne,
21. Wzmocnione zawieszenie tylne,
22. Układ kierowniczy: wspomaganie elektryczne lub hydrauliczne
23. Tapicerka siedzeń: z materiału w ciemnym kolorze (do wyboru),
24. Tachograf cyfrowy z polskim menu,
25. Poręcz zabezpieczająca znajdująca się przed fotelem zamontowanym przy drzwiach wejściowych,
26. Pełnowymiarowe koło zapasowe,
27. Klucze do kół i podnośnik hydrauliczny.

**IV. Charakterystyka wyposażenia:**

1. Z uwagi na bezpieczeństwo:
2. pasy bezpieczeństwa przy wszystkich fotelach,
3. młoteczki do zbicia szyb przy wyjściach ewakuacyjnych,
4. blokada przeciw-uruchomieniowa (immobiliser),
5. światła obrysowe (dachowe i boczne),
6. poduszka powietrzna kierowcy,
7. systemy ESP (elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy),
8. system ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania),
9. system ASR (system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych),
10. tempomat,
11. retarder,
12. ogranicznik prędkości 100 km certyfikowany (autobus musi posiadać certyfikat TEMPO 100),
13. dodatkowa gaśnica 2 kg,
14. trójkąt ostrzegawczy odblaskowy,
15. znak „uwaga, dzieci” z przodu i z tyłu pojazdu.
16. Z uwagi na funkcjonalność:
17. oświetlenie wewnętrzne kierowcy i przedziału pasażerskiego,,
18. regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach,
19. wewnętrzne lusterko wsteczne,
20. klimatyzacja,
21. podłoga płaska wyłożona wykładziną antypoślizgową o wysokiej odporności na ścieranie,
22. obniżenie stopnia wejściowego,
23. dywaniki gumowe w przedniej części pojazdu.
24. Z uwagi na komfort:
25. radioodtwarzacz z głośnikami,
26. podgrzewane lusterka zewnętrzne, regulowane elektrycznie,
27. ogrzewanie postojowe,
28. roleta/rolety przedniej szyby.

**VI. Warunki dostawy:**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd do siedziby Zamawiającego na swój własny koszt   
   i odpowiedzialność.
2. Dostarczony pojazd musi spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego
3. Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć:
4. homologację fabryczną oraz homologację producenta zabudowy,
5. oryginalną instrukcje obsługi w języku polskim,
6. świadectwo homologacji koniecznej do przewozu osób niepełnosprawnych,
7. dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu min.:
8. faktura VAT,
9. kartę pojazdu – jeżeli została wydana.

**VII. Pozostałe wymagania**

1) Samochód posiada książkę serwisową, na podstawie której, można prześledzić historię serwisowania oraz przebieg auta.

2) Pojazd wolny od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób i podmiotów trzecich (leasing, zastaw, itp.).

3)Autobus jest sprawny technicznie, kompletny, wolny od wad - gotowy do pracy. Posiada aktualne badania techniczne wpisane do dowodu rejestracyjnego oraz aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC. Pojazd zarejestrowany poza granicami Polski posiada komplet dokumentów wraz z tłumaczeniami przewidzianymi przepisami prawa, uprawniającymi do zakupu i rejestracji samochodu w Polsce.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodności faktycznego stanu technicznego pojazdu z opisanym w ofercie przez Wykonawcę.

5) Wykonawca jest właścicielem pojazdu lub posiada pisemne prawo do dysponowania nim.

6) Pojazd nie stanowi zabezpieczenia bankowego lub prawa własności osób trzecich.

7) Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie są przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

8) Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2021 poz. 450 z póżn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

**VIII. Wykonawca zapewnia, że:**

1) W dniu odbioru dostawy przeszkoli nieodpłatnie przyszłych użytkowników w zakresie eksploatacji i obsługi przedmiotowego pojazdu;

2) Pojazd będący przedmiotem zamówienia jest wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych;

3) W dniu odbioru przedmiotowego pojazdu przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczno-eksploatacyjną: kartę pojazdu, instrukcje obsługi samochodu w języku polskim, książkę gwarancyjną, aktualne świadectwo dopuszczenia, 2 komplety kluczy, wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu oraz wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji w Wydziale Komunikacji;